采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	
	空气污染物试剂包
	1、试剂用途：
满足GDYK-616-Y公共卫生检测仪-空气污染物中甲醛、氨指标专用试剂。
2、方法原理：
甲醛试剂满足仪器《GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法》国标酚试剂检测方法。
氨试剂满足仪器《GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法》纳氏试剂检测方法。
3、无需配备标准溶液，即取即用，操作简单，安全可靠、使用方便。
4、试剂包内包含甲醛、氨污染物指标检测试剂，各污染物试剂不少于20次（需提供产品彩页和实物图片）
专用试剂包装瓶印有二维码，可通过扫描二维码，查询使用说明、生产时间等信息。
5、为保证试剂品控及符合实验安全标准，投标文件内需出具甲醛、氨试剂盖有厂家鲜章MSDS，且供货时提供盖有厂家鲜章的MSDS原件。
6、为保证专用试剂品控及后期检测数据无差异，投标文件内需出具GDYK-616-Y公共卫生检测仪生产厂家，加盖鲜章的生产证明文件，且供货时提供盖有厂家鲜章的该仪器生产证明原件。
	套
	26
	79940

	
	[bookmark: _GoBack]沙氏琼脂平板
	1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥；
2、琼脂厚度不小于3mm，规格90mm。
3、平板表面平整光滑、质地均匀；
4、供货的每个批次，需随货提供：生产企业出具的质检报告
	盒
	82
	

	
	血琼脂平板
	1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥；
2、琼脂厚度不小于3mm，规格90mm。
3、平板表面平整光滑、质地均匀；
4、供货的每个批次，需随货提供：生产企业出具的质检报告
	包
	100
	

	
	营养琼脂平板
	1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥；
2、琼脂厚度不小于3mm，规格90mm。
3、平板表面平整光滑、质地均匀；
4、供货的每个批次，需随货提供：生产企业出具的质检报告
	盒
	150
	



