采购需求
	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	应急药品箱
	国标医用应急配置；内置标准配置：止血带、弹性绷带、无菌创可贴、75% 医用酒精、脱脂棉签、医用剪刀、圆头镊子；ABS 加厚箱体，防震抗压，职业卫生现场应急专用
	个
	2
	9738

	2
	医用外科口罩
	执行 YY0469 标准；三层加厚防护，无纺布 + 熔喷布；独立单片包装，无菌级；50 只 / 盒，透气不勒耳，符合疾控职业防护要求
	盒
	30
	

	3
	乳胶手套
	执行 GB10213 标准；无粉麻指设计，绿色芦荟防滑款；加厚韧性强，耐酸碱耐腐蚀；50 副 / 盒，适配职业卫生采样、实验室操作
	盒
	40
	

	4
	载玻片收纳盒
	100P 容量；食品级 ABS 加厚塑料，避光防潮；带固定卡槽、防震软木垫，卡扣密封；耐高低温，实验室长期存放玻片专用
	个
	50
	

	5
	载玻片收纳盒
	50P 容量；ABS 原生塑料材质，加厚防摔；避光防尘设计，分格收纳；适配职业卫生病理玻片存放，经久耐用
	个
	50
	

	6
	载玻片收纳盒
	5P 容量；迷你便携款，ABS 加厚材质；透明可视，密封防尘；现场采样随身收纳载玻片专用
	个
	50
	

	7
	载玻片收纳盒
	1P 容量；独立单片保护盒，硬质塑料；防刮防碎，便携密封；适用于职业卫生野外采样单独存放玻片
	个
	50
	

	8
	一次性无纺布医生帽
	加厚 SMS 无纺布；全包松紧设计，透气防尘；无异味不掉屑，符合疾控实验室、职业检测防护标准
	个
	500
	

	9
	一次性罩衣
	加厚防水无纺布；连体式松紧收口，防渗透、防粉尘；无菌隔离，适配职业卫生现场采样、实验室防护
	个
	100
	

	10
	一次性使用手术单
	加厚覆膜无纺布；80*150cm 尺寸，防水防油污；独立无菌包装，抗拉不易破，采样操作台铺垫专用
	个
	300
	

	11
	不锈钢砧板
	尺寸 30*46cm，厚度 2.2mm；食品级 316 不锈钢；一体成型无拼接，耐腐蚀、不易生锈、防滑耐磨，实验室样品处理专用
	个
	2
	

	12
	陶瓷刀
	氧化锆陶瓷材质；刀刃锋利抗氧化、不生锈、无金属残留；防滑手柄，耐磨损，职业卫生样品切割专用
	把
	2
	

	13
	免洗手皮肤消毒液
	500ml / 瓶；速干非凝胶液态；乙醇含量 70%-80%，符合 GB/T27728；杀菌率≥99.9%，无刺激不伤肤，疾控办公及现场消毒通用
	瓶
	50
	

	14
	消毒洗手液
	500ml / 瓶；抑菌配方，温和去污；无荧光剂、无刺激；符合医用卫生标准，实验室日常手部清洁消毒
	瓶
	60
	

	15
	75% 医用酒精
	500ml / 瓶；食用级乙醇配比，75%±5% 浓度；合规医用消毒级，抑菌杀菌，无杂质沉淀
	瓶
	20
	

	16
	医用折叠式擦手纸
	原生木浆加厚款；双层吸水不掉屑；无菌无尘，适配实验室、卫生间专业干手，符合疾控卫生标准
	包
	100
	

	17
	酒精湿巾
	执行 GB/T27728 标准；75% 乙醇含量，pH 值 6.0-8.0；单片独立包装，50 片 / 包；水刺无纺布加厚，杀菌率≥99.9%，无荧光增白剂
	包
	20
	

	18
	螺纹口试剂瓶
	1000ml 棕色避光玻璃瓶；磨砂螺纹口配防漏瓶盖；耐酸碱、耐高温，密封性强，职业卫生试剂样品储存专用
	个
	5
	

	19
	塑料储水桶
	20KG 容量；食品级 PP 原生塑料；螺纹密封口、斜口倒水设计；加厚桶壁防摔耐腐，实验室纯水、试剂储存专用
	个
	10
	

	20
	酒精灯
	加厚高硼硅玻璃材质；耐高温防爆，金属灯盖防风；棉灯芯耐燃烧，底座稳固防滑，实验室常规加热使用
	个
	1
	

	[bookmark: _GoBack]21
	免洗载玻片
	1. 应用：染色体制片、核型分析职业卫生检测专用；2. 免清洗，表面洁净亲水性优，60 秒水膜全覆盖；3.45 度倒角防划伤；4.50 片 / 盒，75*25MM、厚度 1MM；5. 标记端油墨印刷，适配打印机及自动扫描系统，防粘不卡片
	盒
	10
	



