采购需求
	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	医用射线防护服
（无袖上衣）
	1符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求
2 射线防护产品需要提供核心材料检测报告
3正面左右襟100%重叠≥0.5mmpb      
4背面≥0.25mmpb
5需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书
	个
	4
	71030

	2
	医用射线防护服
（下裙）
	1总体要求：符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求
2射线防护产品需要提供核心材料检测报告
3正面左右襟100%重叠≥0.5mmpb      
4背面≥0.25mmpb
	个
	4
	

	3
	防辐射帽
	1符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求
2 射线防护产品需要提供核心材料检测报告
3正面≥0.5mmpb      
4需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书
	个
	4
	

	4
	防辐射围领
	1总体要求：符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求
2射线防护产品需要提供核心材料检测报告
3正面≥0.5mmpb      
4需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书
	个
	4
	

	5
	医用射线防护眼镜
	1 总体要求：符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求
2镜框整体屏蔽铅当量≥0.025mmPb
3需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书
4射线防护产品需要提供核心材料检测报告
5正面≥0.5mmpb     侧边≥0.12mmpb 
6定制近视度数,
7.含镜片与面部之间的同等铅玻璃防护
	个
	8
	

	6
	医用射线防护手套
	1符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求
2整体屏蔽铅当量≥0.025mmPb
3需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书
	付
	4
	

	7
	N95口罩
	1. 执行标准：GB 19083-2010医用防护口罩标准；2. 类型：N95 拱形头戴式，五层结构含双层熔喷布；3. 性能：非油性颗粒物过滤效率≥95%，防尘、防飞沫、防气溶胶；4. 国产民用医用级，独立 / 盒装常规包装，亲肤低刺激
	盒
	10
	

	8
	防砸鞋（女士）
	1. 执行标准：GB 21148-2020个体防护装备 安全鞋；2. 防护配置：内置塑钢防砸包头，抗冲击≥200J、耐静压≥15kN；3. 鞋面：透气耐磨超纤皮，鞋底防滑橡胶、防泼水、缓震回弹；4. 女款标准鞋码，适合外勤、现场采样、实验室巡检作业，防滑耐磨经久耐用
	双
	6
	

	9
	防砸鞋（男士）
	1. 执行标准：GB 21148-2020劳保安全鞋国标；2. 防护：塑钢防砸包头，具备防砸、防泼水、防滑、缓震支撑功能；3. 款式：户外登山工装款，檀黑 / 灰配色，夏季透气不闷脚，鞋底耐磨抗造；4. 标准男码，适配职业卫生野外调查、现场监测长期行走作业
	双
	4
	

	[bookmark: _GoBack]10
	护目镜
	1. 执行标准：GB 14866-2006个人用眼护具技术要求；2. 镜片配置：内层永久防雾涂层、外层高强度防刮耐磨涂层；3. 防护性能：紫外线屏蔽率≥99.9%，防飞溅、防风沙、防体液气溶胶；4. 镜框全包密封设计，硅胶软边贴合脸部，可佩戴近视镜，可反复酒精消毒擦拭，疾控实验室、采样通用
	付
	10
	



