采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	应急楼3-5层布艺窗帘
	1、以实际安装面积为准，按实结算。正面雪尼尔，反面麻感，AB面双用款。
2、克重：1200-1400克。遮光：90-95％。门幅：2.8-3.2米。
3、无毒，无味，不含甲醛，面料平整，符合GB 18401-2010测定标准。
	米
	665
	150000

	2
	应急楼3-5层白纱帘
	无毒，无味，不含甲醛，面料平整.门幅：2.8-3.2米，符合GB 18401-2010测定标准。
	米
	665
	

	3
	应急楼三楼大会议室布帘
	1、以实际安装面积为准，按实结算。正面雪尼尔，反面麻感，AB面双用款。
2、克重：1200-1400克。遮光：90-95％。门幅：2.8-3.2米。
3、无毒，无味，不含甲醛，面料平整，符合GB 18401-2010测定标准。
4.高温定型
	米
	52
	

	4
	应急楼三楼大会议室电动轨道双轨
	打开/关闭速度（cm/s）：14-16，无线频率（MHz）：433.925，额定电压（V)：AC100-240，工作环境温度（℃）：-10-+55，单次最大运行时间（min）：2-4
	米
	42
	

	5
	应急楼三楼大会议室电动轨道电机
	适配电动轨道双轨
	套
	6
	

	6
	应急楼3-5层手动轨道
	材质：6063-T5 铝合金，表面阳极氧化或电泳处理；壁厚≥1.2mm；滑轮尼龙/POM+不锈钢或铜芯滚珠轴承，每米配6-8个，要求静音顺滑；承重坚固，运行平稳，安装便捷，适配多种窗帘类型
	米
	260
	

	7
	应急楼1-3层办公区卷帘遮光面料
	1、以实际安装面积为准，按实结算。工程卷帘遮光面料，遮光率80%，面料聚酯纤维100%，厚度0.32-0.40 mm，克重320-420 g/㎡、无毒，无味，不含甲醛，面料平整
3、配件38拉姆斯配件，管厚0.8mm，配件寿长2万次以上。
4、符合GB 18401-2010测定标准。
	平方米
	560.2
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	食堂+洗消间卷帘遮光面料
	1、以实际安装面积为准，按实结算。工程卷帘遮光面料，遮光率80%，面料聚酯纤维100%，厚度0.32-0.40 mm，克重320-420 g/㎡
2、无毒，无味，不含甲醛，面料平整
3、配件38拉姆斯配件，管厚0.8mm，配件寿长2万次以上。
4、符合GB 18401-2010测定标准。
	平方米
	172
	



