采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	水中氨氮标准品
	1000μg/mL，50ml/瓶
	瓶
	2
	37562

	2
	水中氨氮质控品
	[bookmark: OLE_LINK3]5.0mg/L左右，20ml/瓶
	瓶
	2
	

	3
	水中氨氮质控品
	3.5mg/L左右， 20ml/瓶
	瓶
	2
	

	4
	水中氨氮质控品
	0.502mg/L左右，20ml/瓶
	瓶
	2
	

	5
	酒石酸钾钠
	四水合酒石酸钾钠，纯度≥99.99%，500g/瓶
	瓶
	1
	

	6
	纳氏试剂
	500ml/瓶
	瓶
	1
	

	7
	甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质
	2mL , 1000μg/mL。CAS号:79-06-1。 
	瓶
	2
	

	8
	甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素溶液标准物质
	1.2mL , 1000μg/mL。CAS号:287399-26-2。
	瓶
	2
	

	9
	基质分散净化管
	含20mg石墨化炭黑、150mg十八烷基吸附剂、150mg乙二胺-N-丙基硅烷、200mg强阳离子交换材料和150mg硫酸镁。
	瓶
	2
	

	10
	亲水亲油平衡固相萃取柱
	填料为二乙烯苯和 N-乙烯基吡咯烷酮共聚物,柱容量为6mL,填料量为200mg。
	瓶
	2
	

	11
	混合硅胶键合固相萃取柱
	填料为强阳离子交换和强阴离子交换混合键合,柱容量为3mL,
料量为200mg。
	瓶
	2
	

	12
	色谱柱
	C18 柱(载碳量,C18 填料含量为 9%;孔径,9.5nm;双封端;比 表 面 积,160 m2/g),3.0mm×150mm,1.8μm。
	瓶
	1
	

	13
	预柱
	C18柱(载碳量,C18填料含量为9%;孔径,9.5nm;双封端;比表面积,160m2/g),3.0mm×5mm,1.8μm)。
	瓶
	1
	

	14
	咖啡粉中丙烯酰胺分析质控样品
	30g/瓶
	瓶
	1
	

	15
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]电热板
（嵌入实验台）
	
控制方式：线控远程模式，分体式PID智能程序控制；加热面材料：玻璃陶瓷；时间设置范围：1min-24hr；温度稳定度：±1℃；功率：2000-3000W；加热面尺寸：400mm×300mm或更小；控温范围：室温-400℃；测温精度：±1℃。

	台
	2
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