采购需求

	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	应急水质污染物试剂包（一）
	1、试剂用途：

满足GDYX-1800综合水质监测系统和GDYZ-909-G 智能水质工作站污染物专用试剂。

2、方法原理：

满足《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行采样及检验

3、无需配备标准溶液，即取即用，操作简单，安全可靠、使用方便。

4、试剂包内包含pH、氨氮、余氯、总氯、二氧化氯、总硬度污染物指标检测试剂，各污染物试剂不少于10次

5、专用试剂包印有二维码，可通过扫描二维码，查询使用说明、生产时间等信息。

5、为保证试剂品控及符合实验安全标准，投标文件内需附带甲盖有厂家鲜章MSDS文件，且供货时提供盖有厂家鲜章的MSDS原件。
	套
	7
	11060

	2
	应急水质污染物试剂包（二）
	1、试剂用途：

满足GDYX-1800综合水质监测系统和GDYS-500G 多参数水质分析仪染物专用试剂。

2、方法原理：

满足《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行采样及检验

3、无需配备标准溶液，即取即用，操作简单，安全可靠、使用方便。

4、试剂包内包含铁、锰、铜、砷、铝、菌落总数、总大肠菌群污染物指标检测试剂，各污染物试剂不少于10次

5、专用试剂包印有二维码，可通过扫描二维码，查询使用说明、生产时间等信息。

5、为保证试剂品控及符合实验安全标准，投标文件内需附带甲盖有厂家鲜章MSDS文件，且供货时提供盖有厂家鲜章的MSDS原件。
	盒
	7
	


